**2024年维修维保（第四批次）询价函**

我院拟对学生宿舍设施等进行维修，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. **采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 瓷砖修复 | 西1-320、401、402、404、405、406、407、408、409； 西2-209； 东3-219（卫生间）； | 按照原样瓷砖尺寸修复 | 1 | 项 |
| 2 | 渗漏水维修 | 西3-407、1608、317、1123、723、725（下水管）、727、401、1414、1013、1523； 西2-127、220、323、430（卫生间吊顶）、504、417； 西1-509、308、302、320； 东3-320、322、318、607； 东2-215； 东1-509、209； 教学楼三楼女厕所 | 1、给水管打压检测，找出漏水点（不限于更换冲水阀及橡胶皮垫等配件等）； 2、原墙面乳胶漆铲除打磨，重新胶漆滚涂，三遍（一底两面）。（具体做法以实际情况为准） | 29 | 间 |
| 3 | 门框加固 | 西1-118、123、213、218、323、320、401、429、421、431、617、628、607； 西2-209、611、418、419、416、604、122、118、605、616、619、528、430、214、116、522、515、514、503、400、402、412、405、417、421、425、427、331、218、100 | 1、主要材料：6块L型钢板14cm\*10cm\*3mm、10cm\*3.5cm\*3mm，8mm膨胀管长度不小于10cm，C30水泥混凝土浆液，粉刷材料等； 2、做法：门框周边破损墙体拆除，重新采用水泥浆液注浆加固，门框、钢板、墙体三者连接成整体，墙体与门框打胶，墙体颜色重新恢复。（一年质保） | 43 | 个 |
| 4 | 玻璃更换 | 西1绿化工具房、西2-430、西苑3地下室入口、教学楼106 | 西1绿化工具房：钢化5mm尺寸，2.2m\*0.8m 西2-430：钢化5mm，0.8m\*1.5m 教学楼106：钢化10mm，1.6m\*2.6m 西苑3地下室入口：钢化10mm，1.5m\*1.5m | 1 | 项 |
| 5 | 雨水明槽修复 | 西苑1、2号楼晾晒区 | 原雨水明槽及基础混凝土填塞至密实，待混凝土强度符合要求后，重新切割散水坡并找平、找坡，宽度不小于25cm，深度不小于8cm，接至雨水井内。 | 80 | 米 |
| 6 | 井盖更换 | 食堂东侧 | 更换圆形重型铸铁污水井盖700mm | 1 | 个 |
| 7 | 旱井井盖更换 | 图书科技楼西侧 | 按照现场实际尺寸制作 | 7 | 个 |
| 8 | 雨、污水管道疏通 | 东苑3号楼西侧、校园主干道污水管 | 根据实际情况，对雨污管道疏通，确保排水通畅（包括但不限于管道开挖、修复等） | 1 | 项 |
| 9 | 阳台滑轮安装 | 东3-322、318、506、418； 东2-513、310 | 钢制滑轮安装（每间宿舍4个） | 6 | 间 |
| 10 | 石材铺贴 | 西3南侧、食堂东侧 | 按照原有石材进行铺贴恢复（食堂东侧石材护坡增加） | 1 | 项 |
| 11 | 管道更换 | 食堂西侧、西阶梯教室、西苑2-430 | 110落水管恢复 | 1 | 项 |
| 12 | 生活泵更换 | 西苑3号楼地下室 | 1、功率：不小于11KW；2、扬程：不小于120m ；3、口径：DN50；4、电压：380V ；5、流量：不小于16m³/h ；6、材质：304不锈钢（过流部件304不锈钢、全铜线电机）；7、安装方式：预埋固定地笼螺栓连接（包含各类五金配件以及相应管道检修）；8、配电柜及控制模块安装。 | 1 | 台 |
| 13 | 外墙装饰面维修 | 西苑3号楼 | 外墙装饰面维修（以现场实际情况为准） | 1 | 项 |
| 14 | 电线布设 | 双创中心 | 空调电线布设，材料：4平方电线、空开等 | 1 | 项 |
| 注：具体工程量以审计审核为准。 | | | | | |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

**五、公告时间**

2024年9月25日至2024年9月27日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2024年9月26日15:30，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，十日内签订合同，若十日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、具体工期按照学院要求。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

安徽新闻出版职业技术学院

2024年9月25日